ESERCIZI INDIRIZZI IP

*111111111.11110000.00000000.00000000*

1. **128.1.6.5/12** —--> 128.0.0.0 / 128.0.0.1 / 128.15.255.255 / 3 ottetti (20 bit) / il primo ottetto

*11111111.11111111.11111111.00000000*

1. **200.1.2.3/24** —-> 200.1.2.0 / 200.1.2.1 / 200.1.2.255 / 1 (8 bit) / i primi 3 ottetti

*11111111.11111111.11111100.00000000*

1. **192.192.1.1/22** —-> 192.192.0.0 / 192.192.0.1 / 192.192.3.255 / 2 ottetti (10 bit) / i primi 2 ottetti

*11111111.10000000.00000000.00000000*

1. **126.5.4.3/9** —--> 126.0.0.0 / 126.0.0.1 / 126.127.255.255 / 3 ottetti (23 bit) / il primo ottetto

*11111111.11111111.11111111.00000000*

1. **200.1.9.8/24** —--> 200.1.9.0 / 200.1.9.1 / 200.1.9.255 / 1 (8 bit) / i primi 3 ottetti

*11111111.11111111.00000000.00000000*

1. **172.16.0.4/16** —--> 172.16.0.0. / 172.16.0.1 / 172.16.255.255 / gli ultimi 2 ottetti (16 bit) / i primi 2 ottetti